**TEATRO ARGOT STUDIO DOTAZIONE TECNICA**

**Luci:**

* 21 canali dimmer (canale 15 e 4 non utilizzabile, canale 24 per sala pubblico)
* 10 KW di carico massimo
* 26 ritorni in sala
* 6 PC 1000W
* 11 PC 500W
* 4 PAR 64 (lampade 1 CP60, 3 CP62)
* 2 Domino da terra 1000W
* 2 Pallas appendibili 1000W
* 2 Minipar F1 “Lucciole” 30W 6gradi
* 1 sagomatore 575W 36°
* 2 sagomatori 575W 50°
* 1 sagomature 575W 19°
* 2 sagomatori 575W 26°
* 5 COB
* 1 consolle 24-48 canali, con memorie
* portagelatine, bandiere
* cavi di prolunga e sdoppi

**Fonica:**

* 1 mixer 8 canali Soundcraft
* 2 casse attive MACKIE THUMP 1300W
* 2 microfoni AKG
* 1 microfono Shure
* 2 PHM964

**Video:**

* 1 videoproiettore Benq mx522 1024×768 xga 1.1x 3200 lumen – 1 cavo vga 1,5 m
* 1 cavo hdmi 15 m

**Scenotecnica:**

* Fondale nero larghezza 640 cm x 400 cm altezza circa - n°4 quinte larghezza 120 cm x altezza 384 cm





