**ARGOT STUDIO DOTAZIONE TECNICA**

**Luci:**

22 canali dimmer (canale 4 non utilizzabile, canale 24 per sala pubblico)

10 KW di carico massimo

26 ritorni in sala

– 10 PC 1000W

– 14 PC 500W

6 PAR 64

2 Domino da terra 1000W

2 Pallas appendibili 1000W

2 Minipar F1 “Lucciole” 30W 6gradi

1 sagomatore 575W 36°

2 sagomatori 575W 50°

1 sagomatore 575W 19°

4 sagomatori 575W 26°

4 COB

1 consolle 24-48 canali, con memorie

portagelatine, bandiere

– cavi di prolunga e sdoppi

**Fonica:**

1 mixer 8 canali Soundcraft

2 casse attive MACKIE THUMP 1300W

1 microfono AKG

1 microfono Shure

2 PHM964

**Video:**

* 1 videoproiettore Benq mx522 1024×768 xga 1.1x 3200 lumen – 1 cavo vga 1,5 m
* 1 cavo hdmi 15 m

**Scenotecnica**

- Fondale nero larghezza 640 cm x 400 cm altezza circa - n°4 quinte larghezza 120 cm x altezza 384 cm





